|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FICHESéCURITé** | **Encartonneuse****Réf :**  |
| **Secteur : Maintenance Industrielle** |
| **RISQUES ENCOURUS****- écrasement, pincement****- lésion oculaire (presence d’air sous pression, projection de particules)** |
| **PROTECTIONS COLLECTIVES****- Arrêt d’urgence****- Carters de protection** |  **Bouton Arrêt d’urgence**  |
| **PROTECTIONS individuelles** |
|  |
| **CONSIGNES DE SéCURITE****Les portes doivent être fermées pour que la machine puisse fonctionner (sauf si la clé maintenance est présente)****- Attention à l’énergie résiduelle (présence de bloqueurs sur deux vérins mouvement B et F)****- Vérifier la fermeture de l’armoire électrique.****- S’abstenir d’introduire les mains derrière le carter de protection lors du fonctionnement.****- S’abstenir d’intervenir sur l’armoire électrique sans ordre de travail.** |
| **DéMARCHES à SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT****- Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence.****- Prévenir le professeur.** |
| **Personnes de l’établissement à contacter en priorité****- Mme Drouin, proviseure : 02 40 16 71 03****- Les infirmières : poste 7110** | **En cas d’absence, numéro d’urgence****Le 18** |