|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FICHE SéCURITé** | **Encartonneuse**  **Réf :** | | |
| **Secteur : Maintenance Industrielle** | | |
| **RISQUES ENCOURUS**  **- écrasement, pincement**  **- lésion oculaire (presence d’air sous pression, projection de particules)** | | | | |
| **PROTECTIONS COLLECTIVES**  **- Arrêt d’urgence**  **- Carters de protection** | | | **Bouton Arrêt d’urgence** | |
| **PROTECTIONS individuelles** | | |
|  | | |
| **CONSIGNES DE SéCURITE**  **Les portes doivent être fermées pour que la machine puisse fonctionner (sauf si la clé maintenance est présente)**  **- Attention à l’énergie résiduelle (présence de bloqueurs sur deux vérins mouvement B et F)**  **- Vérifier la fermeture de l’armoire électrique.**  **- S’abstenir d’introduire les mains derrière le carter de protection lors du fonctionnement.**  **- S’abstenir d’intervenir sur l’armoire électrique sans ordre de travail.** | | | | |
| **DéMARCHES à SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT**  **- Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence.**  **- Prévenir le professeur.** | | | | |
| **Personnes de l’établissement à contacter en priorité**  **- Mme Drouin, proviseure : 02 40 16 71 03**  **- Les infirmières : poste 7110** | | | | **En cas d’absence, numéro d’urgence**  **Le 18** |